**ADENDO 1**

**Regulamento Técnico**

**COPA ECPA DE VELOCIDADE 2018 E COPA ECPA DE ENDURANCE 2018**

**ARTIGO 9 - FREIOS** - **“ NOVA REDAÇÃO”**

9.1 – FREIO DIANTEIRO:

Permitido o uso de Pinça e Disco de fabricação nacional, permitido furo oblongo com furos e ranhuras para ventilação. Diâmetro 278mm, espessura mínima 7,5mm.

Piracicaba, 02 de junho de 2018